|  |
| --- |
| ***АБАШЕВСКИЙ ВЕСТНИК*** |
| 2018 год |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБАШЕВО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХВОРОСТЯНСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

*Официальное опубликование*

*Выпуск № 3 от 31.01. 2018 года*

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области

Россия, 445599, с. Абашево, ул. Озерная д. 1, т. 8(846)77-9-55-89

РЕШЕНИЕ от « 29 » января 2018г. № 43/31

« О передаче Администрацией сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области осуществления части полномочий Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области ».

Руководствуясь ч. 4 ст. 15, ст. 51 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 35 Устава сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области, Собрание представителей

РЕШИЛО:

1. Администрации сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области передать осуществление части полномочий Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области:

1.1. Организация и проведение всех видов размещения закупок, кроме малых закупок для нужд сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области.

2. Администрации сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский заключить соглашение с Администрацией муниципального района Хворостянский о передаче ей осуществления своих полномочий согласно пункту 1 данного решения.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Абашевский вестник» и на сайте администрации сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области в сети Интернет.

Глава сельского поселения Абашево Г.А. Шабавнина

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Абашево В.А. Щербинин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБАШЕВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХВОРОСТЯНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 января 2018 № 42/30

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области и внесения в них изменений»

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области,

Собрание представителей сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области решило:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области и внесения в них изменений согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Абашевский Вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания представителей сельского поселения Абашево

муниципального района Хворостянский Самарской области Щербинина В.А.

Глава сельского поселения Абашево

муниципального района Хворостянский

Самарской области Г.А. Шабавнина

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Абашево

муниципального района Хворостянский

Самарской области В.А. Щербинин

Приложение

к решению Собрания представителей сельского поселения Абашево

муниципального района Хворостянский

Самарской области

от «29» января 2018г. № 42/30

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский

Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области (далее также – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Устава сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области, утвержденного решением собрания представителей сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области от 1 апреля 2014 года №58/.30, и устанавливают: совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального, муниципального и местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области;

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального, муниципального и местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области.

1.2.Настоящие местные нормативы включают в себя: основную часть (расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей, указанные в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящих местных нормативов);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения,

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов для населения сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области.

№ п/п Наименование вида объекта регионального и муниципального значения Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

единица измерения значение показателя вид доступности, единица измерения значение показателя

Объекты в области образования

1. Профессиональные образовательные организации количество студентов на 10 тысяч человек 270 транспортная доступность, минуты На территории муниципального района. 30

2 Офисы врача общей практики. количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км - транспортная доступность, минуты - -

3 Фельдшерско-акушерские пункты количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км 1 транспортная доступность, минуты 10

с численностью населения от 300 до 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км 1

Объекты в области социального обслуживания

2. 3 Кризисные центры помощи женщинам количество объектов на 10тысяч человек 1 транспортная доступность, минуты не устанавливается

Объекты в области организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей

3. Детские санатории количество коек на 1 тысяч детей 7 - не устанавливается

3. Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области

№ п/п Наименование вида объекта местного значения Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

единица измерения значение показателя вид доступности, единица измерения значение показателя

Объекты в области образования

1. Общеобразовательные организации количество учащихся на 1 тысячу человек 110 пешеходная доступность, метры в сельских населенных пунктах:

для учащихся I ступени обучения для учащихся II и III ступени обучения

1 000 1 000

транспортная доступность, минуты

для учащихся I ступени обучения для учащихся II и III ступени обучения

30 30

Примечания:

\* Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

\*\* Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км.

2.Дошкольные образовательные организации количество мест на 1 тысячу человек 55 пешеходная доступность, метры в сельских населенных пунктах 1000

3.Организации дополнительного образования детей количество мест на 1 тысячу человек 45 транспортная доступность, минуты

Для административного центра 10

в иных населенных пунктов не устанавливается

Объекты в области физической культуры и массового спорта

4. Спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района количество объектов на поселение 1 - не устанавливается

5.Физкультурно-спортивные залы квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек 350 транспортная доступность, минуты 20

6.Плавательные бассейны квадратные метры зеркала воды на 500 человек 75 транспортная доступность, минуты Для административного центра 10

в иных населенных пунктах не устанавливается

7.Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения квадратные метры на 500 человек 2000 пешеходная доступность, метры 1 000

Объекты в области библиотечного обслуживания

в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек 1 с филиалом в данном населенном пункте

в населенных пунктах сельских поселений с числом жителей до 500 человек, расположенных на расстоянии до 5 км от административного центра поселения 1 отдел внестационарного обслуживания

количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек при населении, тысяч человек количество единиц хранения в тысячах количество читательских мест

До 1 6-7,5 5-6

Примечания:

1. Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5-5 тысячи единиц хранения, 3-4 читательских места.

в иных населенных пунктах не устанавливается в иных населенных пунктах не устанавливается

Объекты в области культуры и искусства

8.Учреждения культуры клубного типа сельских поселений количество мест в сельских поселениях с числом жителей до 500 человек 20 зрительских мест на каждые 100 жителей транспортная доступность, минуты в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений 30

в сельских поселениях с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек 150-200 зрительских мест

в сельских поселениях с числом жителей от 2 тысяч до 5 тысяч человек 100 зрительских мест на 1 тысячу жителей

в сельских поселениях с числом жителей от 5 тысяч человек и более 100 зрительских мест на 1 тысячу жителей в иных населенных пунктах не устанавливается

в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек передвижная форма обслуживания или многофункциональные центры

9.Музеи количество объектов на муниципальное образование в муниципальных районах с числом жителей от 5 тысяч до 10 тысяч человек 1 -не устанавливается

в сельском поселении 1

10.Выставочные залы, картинные галереиколичество объектов на муниципальное образование в муниципальных районах с числом жителей до 50 тысяч человек 1 транспортная доступность, минуты 40

11.Универсальные спортивно-зрелищные залы количество мест на 1 тысячу человек в муниципальных районах с числом жителей до 50 тысяч человек 6 транспортная доступность, минуты 40

в иных населенных пунктах не устанавливается

Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения

12.Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов) квадратный метр на 1 человека 12 пешеходная доступность, метры 1 000

13.Парки культуры и отдыха количество объектов в населенных пунктах с числом жителей от 1тысяч человек до 10 тысяч человек 1 транспортная доступность, минуты 20

в иных населенных пунктах не устанавливается

Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры

14.Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории 5\*

- не устанавливается

\*Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов.

15. Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования уровень обеспеченности в процентах Из расчета не менее чем для 50 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %: пешеходная доступность, м до входов в жилые дома 100

жилые районы 25 до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных

учреждений торговли и общественного питания 150

Административные центры 10 до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения

и административных зданий 250

промышленные и коммунально-складские зоны (районы) 5

зоны массового кратковременного отдыха 15до входов в парки, на выставки и стадионы 400

16.Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта плотность сети, километры сети на квадратный километр территории 2 пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры в административных центрах 500в сельских населенных пунктах 800

Объекты в области обращения с отходами

17.Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год Твердые бытовые отходы: кг литры - не устанавливается

- от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом 190-225 900-1000 - от прочих жилых зданий 300-450 1100-1500

Общее количество с учетом общественных зданий 280-300 1400-1500

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-35000

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20

Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов

Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой

18.Объекты электроснабжения Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год Степень благоустройства Электропотребление Использование максимума электрической нагрузки - не устанавливается

Населенные пункты ,, не оборудованные стационарными электроплитами

без кондиционеров 1700 5200

с кондиционерами 2000 5700

Населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами

(100% охвата)

без кондиционеров 2100 5300

с кондиционерами 2400 5800

Сельские населенные пункты (без кондиционеров)

не оборудованные стационарными электроплитами 950 4100 оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) 2400 5800

19.Объекты водоснабжения удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки - не устанавливается

для зданий с местными (квартирными) водонагревателями 200, со снижением до 180 к 2025 году для зданий с централизованным горячим водоснабжением 250 (150 + 100) со снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году

для объектов обслуживания повседневного пользования 25

20.Объекты водоотведения удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды - не устанавливается

величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар 70

21.Объекты газоснабжения среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки приготовление пищи на плите – 0,5;

горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5;

отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12 - не устанавливается

22.Объекты теплоснабжения удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период Вид объекта Количество этажей -не устанавливается

1-3 4-5 6-9 10 и более Жилые здания

186 150 127 110 Общеобразовательные организации, медицинские организации 203 191 180 -

Дошкольные образовательные организации

284 - - -

Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

23.Кладбища гектаров на 1 тысячу человек кладбища традиционного захоронения 0,24 - не устанавливается

кладбища урновых захоронений после кремации 0,02

Объекты в области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг

24.Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей В секторе приема заявителей предусматривается не менее 1 окна

транспортная доступность, минуты в городах и населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов 30 в иных населенных пунктах не устанавливается

4. Правила и область применения

расчетных показателей, содержащихся в основной части

местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного и регионального значения проектирования сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Хворостянка муниципального района Хворостянский Самарской области (далее также – местные нормативы) применяются при подготовке:

1) Схемы территориального планирования муниципального района Хворостянский Самарской области;

2) Генерального плана сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области;

3) Документации по планировке территории.

2. Область применения конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 1 настоящих правил, приведены в таблице 2.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населенных пунктов сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области, установленные местными нормативами, применяются при подготовке:

Документов территориального планирования сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области.;

документации по планировке территории.

противоречия расчетных показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, предельным значениям соответствующих расчетных показателей, установленных муниципальными нормативами.

4. Области применения предельных значений конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 1 настоящих правил, приведены в таблице 3.